**Role: Produksjon cw**

**Global/Local:** LOCAL NO

**Description SOP:** SOP gjelder Telenor ordre (Sampakking via WH Services).

**Definitions: WH Services,**

**Process steps:**

## Start

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varer blir kjørt til WH Services fra plukk/forsendelse. |  |  |
| Varene blir deretter sortert ut per ordrenummer (SO – 10xx nr) |  |  |

## Kontroll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontroller at varene og antallet stemmer med ordrebekreftelse. | Når ordrene er sortert ut per ordrenummer skal ordrebekreftelsen printes ut. Deretter blir varene og riktig antall huket av og merket med «pall 1», «pall 2» osv. |  |

## Sampakking

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sampakking av varene | Man tar gjerne kontroll av varene samtidig som man stabler om. Her skal alltid de tyngste varene i bunnen på pallen. Dersom pallen nærmer seg 160 cm i høyden skal man begynne på en ny pall da dette er maks høyde.  Batterier og antenner skal stroppes fast til enten en europall eller en langpall – her kommer det an på lengden på varen.  Pallene med varer skal plastres to ganger slik at den er ekstra stabil under transport og videre lossing. |  |

## Pakkseddel og TMS etikett

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakkseddel og TMS label skal settes på pall | Når alle pallene er plastret eller stroppet, skal man ta ut pakksedler fra systemet. Pakkseddel skal legges i en plastlomme og klistres på en av pallene. Hver pall skal også merkes med en «content label» som sier noe om hvilke varer som er i de forskjellige pallene.  Til slutt skal man merke med TMS etikett som sier hvilken rutekode pallen(e) skal gå med. |  |

## Sluttføring av ordre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kjør til korrekt port. | Når ordren er ferdig merket med TMS label og pakkseddel skal den kjøres til porten merket med korrekt rutekode. |  |

## End of SOP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |